Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób pomiaru czasu reinicjacji licznika przetwornika częstotliwość-kod. Układ do pomiaru czasu reinicjacji licznika (LG) przetwornika częstotliwość-kod (f/N) zawierający w swojej strukturze: system mikroprocesorowy (mP), licznik (LG) z rejestrem stanu bieżącego (RG), układ wykrywania zbocza przebiegu (WZG) i interfejs (I) do wymiany danych z komputerem nadrzędnym (KN), zaś przetwornik częstotliwość-kod (f/N) wyposażony jest w zestaw elementów pomocniczych: licznik pomocniczy (LP), pomocniczy rejestr stanu bieżącego (RP) oraz pomocniczy układ wykrywania zbocza przebiegu (WZP), charakteryzuje się tym, że źródło przebiegu o zmiennym okresie (Tx) dołączone jest jednocześnie do głównego układu wykrywania zbocza (WZG) i pomocniczego układu wykrywania zbocza (WZP). Wyjście głównego układu wykrywania zbocza (WZG) dołączone jest do wejścia sterującego rejestru (RG) stanu bieżącego licznika głównego (LG). Wyjście głównego układu wykrywania zbocza (WZG) dołączone jest do wybranej linii komunikacyjnej systemu mikroprocesorowego (mP). Wyjście pomocniczego układu wykrywania zbocza (WZP) dołączone jest do wejścia sterującego rejestru pomocniczego (RP) stanu bieżącego licznika pomocniczego (LP) oraz wyjście pomocniczego układu wykrywania zbocza (WZP) dołączone jest do wybranej linii komunikacyjnej systemu mikroprocesorowego (mP). Na wejście zegarowe licznika głównego (LG) dołączony jest główny sygnał zegarowy (fclk1) tudzież na wejście zegarowe licznika pomocniczego (LP) dołączony jest pomocniczy sygnał zegarowy (fclk2). Wyjście danych licznika głównego (LG) podłączone jest do wejścia danych rejestru głównego (RG). Wyjście danych rejestru głównego (RG) dołączone jest do wybranego wejścia danych systemu mikroprocesorowego (mP), tudzież licznik główny (LG) podłączony jest z systemem mikroprocesorowym (mP) linią konfiguracyjną (K). Wyjście danych licznika pomocniczego (LP) podłączone jest do wejścia danych rejestru pomocniczego (RP). Wyjście danych rejestru pomocniczego (RP) dołączone jest do wybranego wejścia danych systemu mikroprocesorowego (mP), tudzież do systemu mikroprocesorowego (mP) dołączono linią komunikacyjną interfejs komunikacyjny (I) podłączony linią komunikacyjną z systemem pomiarowym komputera nadrzędnego (KN).
(2 zastrzeżenia)
44679501