Przedmiotem zgłoszenia przyrząd do badania zderzeń sprężystych. Przyrząd ma poziomy walec (1), którego tylny koniec jest płaski, a przedni ma kształt paraboloidy i w przednim końcu znajdują się dwa połączone ze sobą kanały (2, 3) o przekroju kołowym. Kanał (2) jest poziomy i współosiowy z walcem (1), a kanał (3) pionowy i skierowany ku górze. W poziomym kanale (2) w miejscu jego połączenia z kanałem pionowym (3), znajduje się koncentrator. Poziomy walec (1) jest podwieszony za pomocą dwóch par prętów ustawionych wzdłuż ramion litery V pod poziomą belką (7), w której przedniej części osadzony jest wylot lejka (8), napełnionego kulkami (9). Wylot lejka (8) połączony jest giętką rurką (10) z pionowym kanałem (3) w poziomym walcu (1). W wylocie lejka (8) nad poziomą belką jest szczelina, w którą wsunięte jest poziome ramię zastawki w kształcie kątownika. Pozioma belka jest też zaopatrzona w dwa progi — górny i dolny oraz w pionowy otwór między tymi progami. Między pionowym ramieniem zastawki i górnym progiem znajduje się sprężyna śrubowa, wsuwająca poziome ramię zastawki do szczeliny w wylocie lejka (8). Pozioma belka (7) ma wspornik z osadzoną w nim poziomą osią, na której jest osadzony pręt wahadła. Pręt jest połączony z pionowym ramieniem zastawki za pomocą linki, opasującej progi i przechodzącej przez pionowy otwór w poziomej belce (7). Tylny koniec poziomej belki (7) jest przymocowany do słupka (21), osadzonego w podstawie przyrządu (22).
(4 zastrzeżenia)
43323301