Ujawniono sposób rekultywacji składowisk powiertniczych, który polega na wytworzeniu warstwy rekultywacyjnej o bardzo dobrych właściwościach biologicznych i glebotwórczych, zawierającej od 10 do 30% mas. osadu ściekowego, od 30 do 50% mas. piaszczystej i kwaśnej ziemi antropogenicznej oraz odpad wiertniczy. Mieszankę homogenizuje się w profilu do 50 cm z przeznaczeniem dla roślinności o płytkim ukorzenieniu i w profilu do 100 cm dla drzew i krzewów posiadających głęboki system korzeniowy. Sposób wykorzystuje się do rekultywacji składowisk odpadów powiertniczych, a także terenów objętych wpływem rozmaitych prac wiertniczych.
(5 zastrzeżeń)