Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do oceny wpływu cieczy na nagniatanie dynamiczne przez pomiar średnicy odcisku oraz sposób oceny tego wpływu. Urządzenie składa się ze szczelnego dla cieczy (3) zbiornika (1) na przedmiot nagniatany (2), tudzież nad zbiornikiem (1) zamocowana jest prowadnica (4), w której umiejscowiony jest element nagniatający (6), podparty pierścieniem elastycznym (5). Z prowadnicą (4) połączony jest układ wymuszenia ruchu (7), elementu nagniatającego (6) w kierunku przedmiotu nagniatanego (2). Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie element nagniatający (6) umieszcza się na pierścieniu elastycznym (5), po czym wprawia się w ruch prostoliniowy za pomocą układu wymuszenia ruchu (7) i doprowadza do uderzenia, z energią o określonej wartości od 0,02 J do 3,6 J, w powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2), po czym mierzy się średnicę powstałego odcisku. W drugim etapie element nagniatający (6) umieszcza się na pierścieniu elastycznym (5) i powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2) pokrywa się cieczą (3) o określonej wysokości, po czym wprawia się w ruch prostoliniowy element nagniatający (6) za pomocą układu wymuszenia ruchu (7) i doprowadza do uderzenia, z taką samą energią jak w pierwszym etapie, w powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2), po czym mierzy się średnice powstałego odcisku. Ocenę skutków nagniatania dynamicznego w cieczy (3) dokonuje się przez porównanie średnicy odcisków, które powstały wskutek uderzenia na powierzchni przedmiotu nagniatanego (2) pokrytego cieczą (3) i przedmiotu (2) niepokrytego cieczą (3).
(2 zastrzeżenia)
44807301