Zestaw do pomiaru natężenia padających promieni świetlnych i położenia źródła tych promieni, składa się z podstawy (1) na której górnej powierzchni rozmieszczone są w sposób osiowosymetryczny czujniki promieniowania świetlnego (2) połączone z modułem odbiorczym, zaś w środkowej części podstawy znajduje się oś (3), na której końcu zamieszczona jest kopuła (4) osłaniająca podstawę (1). W kopule (4) znajduje się szczelina (4a), natomiast na całym obwodzie kopuły (4) znajdują się zazębienie, które sprzężone jest z kołem zębatym (5) osadzonym na wale silnika (6).
(1 zastrzeżenie)
43359401