Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny, posiada obudowę, przewód zasilający, przewód uziemienia, linię telekomunikacyjną. Charakteryzuje się on tym, że obudowa (1) kabla posiada kształt zbliżony do wieloboku zaś w środkowej części obudowy (1) kabla znajduje się linia (2) telekomunikacyjna, natomiast w narożach obudowy (1) kabla znajdują się energetyczne przewody (L1), (L2), (L3) fazowe robocze kabla, oraz przewód (N) neutralny, natomiast w obudowie (1) kabla pomiędzy przewodami (L1), (L2) i (L3) fazowymi i przewodem (N) neutralnym znajdują się kanały (3) transportowe.
(9 zastrzeżeń)
41308401