Przedmiotem wynalazku jest urządzenie modułowe do badań zmęczeniowych, zwłaszcza próbek materiałów stomatologicznych w różnych warunkach środowiskowych. Składa się ono z układu regulacji wysokości (1), na którego górnej powierzchni zamocowany jest przetwornik tensometryczny (2), na którym zamocowana jest podpora (3) z otworami na wymienny uchwyt (4) próbki. Pomiędzy podporą (3) a uchwytem (4) próbki znajduje się element podatny (5). Nad wymiennym uchwytem (4) próbki znajduje się wymienny bijak (6) sprzężony z układem prowadzącym (7) połączony z mechanizmem krzywkowym (8) napędzanym za pomocą silnika, który podłączony jest do modułu sterującego (10).
(10 zastrzeżeń)
43688301