Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest magazyn ciepła ze sterowanym obiegiem wodnym składający się z izolowanego termicznie dwukomorowego zbiornika wody (1), w którym znajduje się sztywna, uszczelniona i przemieszczalna względem jego ścian termoizolacyjna przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na komorę schłodzonej wody (A) i komorę ciepłej wody (B). Poza zbiornikiem wody (1) komora schłodzonej wody (A) połączona jest z komorą ciepłej wody (B) poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do komory schłodzonej wody (A) podłączona jest rura doprowadzająca wodę, a do komory ciepłej wody (B) poprzez rurę odprowadzającą wodę podłączona jest pompa odprowadzająca (5). W rurze odprowadzającej wodę z komory schłodzonej wody (A) i w rurze doprowadzającej wodę do komory ciepłej wody (B) umieszczone są odpowiednio czujniki temperatury (6.1, 6.2), które wraz z pompą obiegową (3) oraz pompą odprowadzającą (5) połączone są ze sterownikiem (7). Charakteryzuje się on tym, że zbiornik wody (1) jest w postaci walca, a przegroda (2) składa się z dwóch prostokątny części (2.1, 2.2) przymocowanych jednym z boków do zawiasu (8) zamontowanego w osi zbiornika wody (1). W komorze ciepłej wody (B), pomiędzy częściami (2.1, 2.2) przegrody (2), znajduje się termoizolacyjna składana przegroda (9), dzieląca tę komorę na dwie podkomory (B1, B2). Pomiędzy podgrzewaczem wody (4) a komorą ciepłej wody (B) znajduje się rozdzielacz (10), który podłączony jest osobnymi przewodami do podkomór ciepłej wody (B1, B2), z których każda połączona jest poprzez odrębne pompy odprowadzające (5.1, 5.2) z wymiennikiem ciepła (11), a ten rurą doprowadzającą wodę z komorą schłodzonej wody (A). Wymiennik ciepła (11) połączony jest z pompą czynnika odbierającego ciepło (12), która połączona jest ze sterownikiem (7).
(2 zastrzeżenia)
45444601