Przedmiotem zgłoszenia jest rama z żaluzją, posiadająca prostopadłościenną ramę o zarysie prostokąta, która składa się z profilu górnego (1), profili bocznych (2, 3) oraz profilu dolnego (4). Pomiędzy profilami bocznymi zamocowane są obrotowo blendy (5) za pomocą trzpieni mocujących zamocowanych, do ścian bocznych blend (5) w ich osiach i osadzonych w kanałach znajdujących się w profilach bocznych (2, 3) ramy. Na pierwszych powierzchniach osłonowych blend (5) znajdują się panele fotowoltaiczne PV podłączone do odbiornika prądu. Do trzpienia mocującego każdej blendy (5) zamocowana jest nieobrotowo dźwignia podnoszenia blendy, do której zamocowana jest linka podnoszenia. Do dolnej ostatniej dźwigni podnoszenia blendy linka podnoszenia zamocowana jest nieprzesuwnie. Do pozostałych blend (5) linki podnoszenia blend zamocowane są przesuwnie oraz w panelu górnym znajduje się silnik podnoszenia (9), z zamocowanym do jego wału wałem podnoszenia (10), na który nawinięta jest linka podnoszenia. Do trzpienia mocującego każdej blendy (5) zamocowana jest nieobrotowo dźwignia obrotu blendy, do której zamocowana jest na stałe linka obrotu blendy. W profilu górnym (1) zamocowany jest silnik obrotu żaluzji (13), którego wał połączony jest z wałem, na który nawinięta jest linka obrotu blendy. Charakteryzuje się ona tym, że na przeciwległej powierzchni blendy (5) znajduje się wyświetlacz LED. Na profilach bocznych (2, 3) od zewnętrznej strony ramy z żaluzją znajdują się czujniki intensywności światła ułożone pionowo jeden pod drugim, które połączone są z modułem sterującym (16), który podłączony jest do silnika podnoszenia (9) oraz z silnikiem obrotu żaluzji (13). Korzystnie do modułu sterującego (16) podłączony jest czujnik ruchu (17). Moduł sterujący (16) wyposażony jest w bezprzewodowy komunikator współpracujący z pilotem. Moduł sterujący (16) połączony jest z czujnikiem intensywności światła.
(4 zastrzeżenia)
44553101