Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do turbulentnego spieniania asfaltu posiadające ogrzewany zbiornik (1) w kształcie walca ze spustem (1.1) w końcowej części, zaś w początkowej części zbiornika (1) znajduje się pokrywa (1.2) z wlotem asfaltu (1.3) oraz do wlotu asfaltu (1.3) podłączony jest króciec wlotu środka spieniającego (1.4) i króciec wydmuchowy (1.5). Charakteryzuje się ono tym, że oś zbiornika (1) nachylona jest do podłoża pod kątem ostrym α. Do zewnętrznej powierzchni bocznej początkowej części zbiornika (1) zamocowany jest koniec podnośnika (2) usadowionego na podłożu. Do zewnętrznej powierzchni bocznej zbiornika (1) zamocowany jest mechanizm (3) obracający zbiornik (1) wokół jego osi. Wewnątrz zbiornika (1) na jego powierzchni bocznej zamocowane są łopaty mieszające (1.6) w kształcie wstęgi ślimaka. W końcowej części zbiornika (1) przed spustem (1.1) znajduje się przegroda (1.7) przelewowa albo wylewowa ze szczeliną (1.8). Przegroda (1.7) zamocowana jest do zbiornika (1) w sposób umożlwiający jego obrót, a szczelina (1.8) ma stałe położenie względem podłoża.
(3 zastrzeżenia)
44561701