Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterowanego podawania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z ramy (1) z zabudowaną ścianą z otworem (1.1) łączącym ją z komorą (2) podajnikową, w której znajduje się podajnik kubełkowy (3) połączony z napędem. Pod otworem (1.1) w zabudowanej ścianie, wewnątrz ramy (1) zamocowana jest za pomocą zawiasów klapa (5). Do klapy (5) zamocowana jest pierwszym końcem lina (6.1, 6.2), która nawinięta i zamocowana jest drugim końcem do wału (7) połączonego z wałem silnika (8). Komora (2) podajnikowa połączona jest poprzez drugi otwór (2.1) ze zbiornikiem (9) paliwa.
(3 zastrzeżenia)
44663901