Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do fotokatalitycznej degradacji antybiotyków w wodzie składające się z dozownika utleniacza (1), zbiornika utleniacza (2), komory reakcyjnej (3), promienników UV-C (4) i pompy wody (5). Charakteryzuje się ono tym, że wlot dozownika utleniacza (1) podłączony jest do instalacji wody zawierającej antybiotyki poprzez pompę wody (5) oraz dozownik utleniacza (1) połączony jest ze zbiornikiem utleniacza (2). Wylot dozownika utleniacza (1) połączony jest z komorą reakcyjną (3) wykonaną z materiału przepuszczającego promieniowanie UV-C, w której znajduje się druciana przestrzenna siatka (6) pokryta warstwą fotokatalityczną. Na zewnętrznej stronie ścian komory reakcyjnej (3) zainstalowane są promienniki UV-C (4). W końcowej części komory reakcyjnej (3) zamontowana jest przegroda przelewowa (3.1). W dolnej części komory reakcyjnej (3) znajduje się dyspergator ozonu (7). Za przegrodą przelewową (3.1), na drodze przepływu wody znajduje się filtr wody (8).
(6 zastrzeżeń)
44045301
44045302