Podajnik płytowo-członowy ze źródłem promieniowania mikrofalowego, posiadający obudowę (1) z zamocowanymi do niej obrotowo wałami (2.1, 2.2). Pierwszy z wałów (2.1) sprzężony jest z mechanizmem napędowym. Na wałach (2.1, 2.2), zamocowane są koła zębate (4.2) przekładni łańcuchowej zazębione z łańcuchem (5), którego ogniwa zamocowane są do płyt przenoszących posiadających ściany boczne (6.1) i w którym płyty przenoszące częściowo zachodzą na siebie. Podajnik charakteryzuje się tym, że w środkowej części płyty przenoszącej prostopadle do jej powierzchni, pomiędzy płytami bocznymi (6.1) znajduje się płyta środkowa. Część płyty przenoszącej, płyty boczne (6.1), płyta środkowa i płyta środkowa sąsiedniej płyty przenoszącej tworzą komorę. Pomiędzy płytami bocznymi (6.1) zamocowana jest roleta (7) z mechanizmem samozwijającym tudzież nad podajnikiem płytowo-członowym, w jego początkowej i końcowej części znajdują się ramy z zamocowanymi do nich siłownikami (8.1, 8.2). W płytach przenoszących i w płytach bocznych (6.1) znajdują się przelotowe otwory, w których umieszczone są szyby z materiału przepuszczającego promieniowanie mikrofalowe tudzież do obudowy (1) pod płytami przenoszącymi w sąsiedztwie płyt bocznych (6.1) zamocowane są źródła promieniowania mikrofalowego (9.1).
(1 zastrzeżenie)
44641701