Przedmiotem zgłoszenia jest przenośne urządzenie do oczyszczania powietrza składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) i wylotem powietrza (1.2), w której na wlocie powietrza (1.1) umieszczony jest filtr wstępnego oczyszczania powietrza i wentylator (3) oraz w obudowie (1) znajdują się diody UV-C (4) i filtr powietrza z węglem aktywnym (5). Charakteryzuje się ono tym, że na drodze przepływu powietrza w postaci zawiniętego kanału za wentylatorem (3), którym jest wentylator (3) promieniowy umieszczone są kolejno filtr elektrostatyczny (6) i diody UV-C (4), przed i za którymi zamocowane są kierownice powietrza (8) oraz w dalszej części kanału znajdują się filtr powietrza z węglem aktywnym (5) i jonizator powietrza (7).
(3 zastrzeżenia)
43956401