Przedmiotem zgłoszenia jest Mechanizm wychylania i przesuwu uchwytu wiszącej tablicy reklamowej, zamocowany na belce (1) zamocowanej pomiędzy podporami, przy czym w mechanizmie do belki (1) zamocowany jest uchwyt (2), korzystnie w postaci pręta skierowany ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa (3). Charakteryzuje się on tym, że uchwyt zamocowany jest w korpusie (4) w postaci ceownika, który posiada dwie ściany boczne. Do jednej z nich od zewnętrznej strony zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (5) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej korpusu (4). Do wału pierwszego silnika elektrycznego (5) zamocowane jest pierwsze koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem, ułożonym niewspółosiowo do osi pierwszego koła, tudzież trzpień znajduje się w rowku (2.1) znajdującym się w górnej części uchwytu (2). Dłuższe ściany rowka (2.1) są ułożone wzdłuż osi uchwytu (2). Górna część uchwytu (2) znajduje się pomiędzy ścianami bocznymi korpusu (4). Pod rowkiem do uchwytu (2) prostopadle do jego osi zamocowana jest tuleja, w której znajduje się trzpień (9) osadzony obrotowo w otworach znajdujących się w ścianach bocznych korpusu (4), tudzież belka (1) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż jej osi pomiędzy podporami. Do podpory zamocowany jest drugi silnik elektryczny (10) z wałem ułożonym prostopadle do osi belki (1). Do wału drugiego silnika elektrycznego (10) zamocowane jest drugie koło ze znajdującym się od strony jego podstawy drugim trzpieniem (12.1), ułożonym niewspółosiowo do osi drugiego koła. Belka (1) posiada trzpień ułożony prostopadle do jej osi, tudzież pomiędzy trzpieniem (12.1) zamocowanym do drugiego koła (12) i trzpieniem (1.1) belki (1) znajduje się element łączący, korzystnie w postaci pasa (13). Pomiędzy belką (1), a podporą znajduje się sprężyna (14) o osi ułożonej równolegle do osi belki (1).
(5 zastrzeżeń)
44458701