Sposób pomiarów przemieszczeń, przy udziale urządzenia będącego przedmiotem zgłoszenia, polega na tym, że ramę odniesienia (3) zaopatrzoną w reflektor zwrotny (16), mającą zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych xryrzr, w którym wyznaczone jest położenie sygnałów odniesienia (11), łączy się, za pomocą śrub mocujących (10), z elementem odniesienia (2). Tarczę pomiarową (4), mającą zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych xtytzt, w którym wyznaczone jest położenie sygnałów kontrolowanych (12), przytwierdza się za pomocą śrub mocujących (10) do elementu pomiarowego (1). Do ramy odniesienia (3) przymocowuje się poziomnicę elektroniczną (14), mającą zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych xpypzp. Kamerę elektroniczną (6), zaopatrzoną w reflektor zwrotny (16), mającą zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych xkykzk, umieszcza się tak, aby obiektyw zwrócony był w stronę ramy odniesienia (3) i tarczy pomiarowej (4). Następnie cyklicznie rejestruje się wskazania poziomnicy elektronicznej (14), obrazy wykonane kamerą elektroniczną (6) i wykonane obserwacje geodezyjne (kąty poziome, pionowe i odległości) do reflektorów zwrotnych (16), po czym przesyła się je do systemu centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) (7), gdzie następuje ich archiwizacja i przetworzenie, opierające się na odpowiednich procedurach obliczeniowych. Pozwala to wyznaczyć przemieszczenia względne tarczy pomiarowej (4) w stosunku do ramy odniesienia (3), w nawiązaniu do kartezjańskiego układu współrzędnych xkykzk kamery elektronicznej (6), odniesione do linii pionu, realizowanej przez oś zp kartezjańskiego układu współrzędnych poziomnicy elektronicznej xpypzp oraz w odniesieniu do kartezjańskiego geodezyjnego układu współrzędnych XGYGZG. Urządzenie zawiera kamerę elektroniczną (6) i poziomnicę elektroniczną (14), połączone z systemem CRPD (7) oraz ramę odniesienia (3) z naniesionymi sygnałami odniesienia (11) i tarczę pomiarową (4) z sygnałami kontrolowanymi (12) i reflektorami zwrotnymi (16).
(40 zastrzeżeń)
42837501