Urządzenie do ograniczania oporu aerodynamicznego, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, które mocowane jest w zestawie pojazdów (1, 2, 3) posiadające urządzenie do automatycznego zwijania kurtyny (5) składa się z obrotowej osłony aerodynamicznej (6) zamocowanej do końcowej części jednej ze ścian kabiny (1.1) lub zabudowy (2.1) oraz składa się z drugiej obrotowej osłony aerodynamicznej (7) zamocowanej do początkowej części zabudowy (2.1, 3.1) sąsiadującej ściany bocznej sąsiedniego pojazdu (2, 3), przy czym w pierwszej osłonie aerodynamicznej (6) zamocowane jest urządzenie do automatycznego zwijania kurtyny (5), której koniec zamocowany jest w drugiej osłonie aerodynamicznej (7), tudzież pierwsza osłona aerodynamiczna (6) oraz druga osłona aerodynamiczna (7) zamocowane są do ściany kabiny (1.1) lub ściany zabudowy (2.1, 3.1) za pomocą sworznia i ślizgu.
(2 zastrzeżenia)
43991501