Uchwyt do mocowania formy odlewniczej posiadający napęd składający się z wałka napędowego (1), na którym zamocowane są dwa koła zębate (2) charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch jednakowych płaskowników górnego (3a) i bocznego (3b) połączonych ze sobą w kształt litery „L”. Do płaskownika górnego (3a) w części środkowej zamocowany jest uchwyt mocujący (4). Do dolnej części płaskownika bocznego (3b) zamocowany jest wałek napędowy (1) łożyskowany w łożysku (5). Do wałka napędowego (1) zamocowana jest za pomocą co najmniej dwóch śrub montażowych prowadnica (7) w kształcie ceownika. Do górnej powierzchni prowadnicy (7) zamocowana jest za pomocą śruby (8) górna wkładka zabezpieczająca (9). Natomiast w prowadnicy (7) zamocowana jest poprzez wsunięcie szyna (10), która połączona jest na stałe z formą odlewniczą (11). Do prowadnicy (7) i szyny (10) zamocowana jest za pomocą śruby (12) boczna wkładka zabezpieczająca (13).
(1 zastrzeżenie)
43964801