Przedmiotem wynalazku jest podajnik mimośrodowy wyposażony w lej zasypowy oraz pionowy ślimak podający. Charakteryzuje się on tym, że wewnątrz leja zasypowego (6) znajduje się ślimak pionowy (1) z osadzonym na nim w za pomocą połączenia przenoszącego moment obrotowy mieszadłem (2), który w dolnej końcowej części posiada wypusty mocujące. Ślimak pionowy (1) sprzężony jest z silnikiem napędowym (3), natomiast pod lejem zasypowym (6) znajduje się obudowa tulei (8), wewnątrz której znajduje się tuleja obrotowa wyposażona we wpusty mocujące na jej górnej powierzchni i przelotowy otwór mimośrodowy o średnicy większej niż średnica znajdującej się w niej części ślimaka pionowego (1). Wypusty mocujące mieszadła (2) są umiejscowione we wpustach mocujących tulei obrotowej, tworząc połączenie przenoszące kształtowe. Tudzież w części końcowej ślimak pionowy (1) przechodzi w sposób styczny przez otwór mimośrodowy tulei obrotowej oraz znajduje się w otworze zasypowym układu uplastyczniającego (12) a jego koniec znajduje się bezpośrednio nad ślimakiem przetwórczym.
(1 zastrzeżenie)
43889501