Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy z obracanymi tablicami i wychylany, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale pierwszego silnika elektrycznego (2), o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Oś każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ułożona jest prostopadle do osi pierwszego silnika elektrycznego (2). W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowana jest obrotowo, za pomocą osi i tulei tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), o osi obrotu ułożonej równolegle do osi pierwszego silnika elektrycznego (2), tudzież do każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowany jest osobny drugi silnik elektryczny (5.1, 5.2, 5.3, 5.4), którego wał poprzez przekładnię, korzystnie zębatą, kątową połączony jest z tuleją tablicy reklamowej (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), przy czym tuleja osadzona jest na osi. Słup (1) zamocowany jest w podstawie (7) mechanizmu posiadającej dwa równoległe ramiona, pomiędzy którymi zamocowany jest uchylnie uchwyt (8), który połączony jest z podstawą (7) za pomocą trzpieni zamocowanych współosiowo w bocznych ścianach uchwytu (8) i zamocowanych obrotowo w otworach znajdujących się w podstawie (7), tudzież do bocznej ściany podstawy (7) zamocowany jest drugi silnik elektryczny (9) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej podstawy (7). Do wału drugiego silnika elektrycznego (9) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem, ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Trzpień znajduje się w rowku prowadzącym, znajdującym się w ścianie bocznej uchwytu (8), zaś dłuższe ściany rowka prowadzącego są ułożone wzdłuż osi słupa (1).
(7 zastrzeżeń)
44653401