Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnego otwierania i zamykania wylotu zbiornika posiadające klapę i zasuwę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z klapy (1) zamocowanej za pomocą zawiasu do ściany wewnątrz dolnej części zbiornika (2). Spodnia część klapy (1) jest w kontakcie z górnym końcem pręta (3) osadzonego przesuwnie w ścianie zbiornika (2). Dolny koniec pręta (3) połączony jest za pomocą przegubu z jednym stopniem swobody z zasuwą (4) zamocowaną przesuwnie w otworze wylotowym (2.1) zbiornika (2). Pomiędzy klapą (1), a ścianą zbiornika (2) znajduje się element sprężysty (5).
(1 zastrzeżenie)
44817501