Urządzenie do skróconego startu i lądowania składa się z zespołów (6) napędowych, które zamocowane są do kadłuba (8) za pomocą osi (9) mocujących obrotowo - odchylnych. Do osi (9) mocującej i obrotowo - odchylnej zamocowane są przegubowo siłowniki (7), które wychylają zespoły w płaszczyźnie poprzecznej o kąt (β) od 0° do 360°. W części przedniej albo tylnej kadłuba (8) zamocowany jest zespół napędowy o poziomym działaniu siły ciągu, który połączony jest z wirnikiem (4) nośnym za pomocą podzespołu rozruchowego.
(3 zastrzeżenia)
40786701