Obudowa uchwytu do badania próbek posiadająca ściany charakteryzuje się tym, że składa się z pierwszej części posiadającej podstawę (1.1), ze ścianami bocznymi (1.2) skierowanymi ku górze podstawy (1.1), w której dnie znajduje się prostopadłościenny otwór posiadający dwa przeciwległe boki, z którymi sąsiadują dwie ściany skierowane w stronę dolnej części podstawy (1.1). Obudowa uchwytu składa się również z drugiej części w postaci cienkościennej bryły z podstawą (2.1) i ścianami bocznymi (2.2), których dolne powierzchnie stykają się z podstawą (1.1) pierwszej części, zaś w górnej podstawie (2.1) drugiej części znajduje się prostopadłościenny otwór (2.3) posiadający dwa przeciwległe boki, z którymi sąsiadują dwie ściany (2.4) skierowane w stronę górnej części podstawy (2.1) oraz w górnej podstawie (2.1) drugiej części znajduje się otwór (2.5), w którego sąsiedztwie od góry znajduje się ramię (3) dociskające czujnik emisji akustycznej do badanej próbki, tudzież w dwóch przeciwległych ściankach bocznych (2.2) drugiej części znajdują się przelotowe rowki (2.6) ułożone w kierunku pionowym. Opcjonalnie w ścianie bocznej (2.2) drugiej części znajduje się okno rewizyjne (2.7).
(2 zastrzeżenia)
43869001