Urządzenie do kaskadowego mieszania posiadające silnik, przekładnię ślimakową, grzałki, dozownik z zaworem i kryzy, charakteryzuje się tym, że składa się z zasobnika (1) w kształcie stożka, na którego zewnętrznej powierzchni zamocowane są grzałki (2) płaskie, przy czym zasobnik (1) w dolnej części o mniejszej średnicy połączony jest poprzez kryzę (3) z komorą (4) wstępną, która połączona jest z komorą (5) zasadniczą zakończoną kryzą mieszalnika (6), a na zewnętrznej powierzchni komory (5) zasadniczej zamocowane są grzałki (7) pierścieniowe, natomiast w części środkowej komory (5) zasadniczej znajduje się wał mieszający (8), zaś w części środkowej komory (4) wstępnej znajduje się jednozwojowy wał ślimakowy (9), na końcu którego zamocowany jest silnik elektryczny z przekładnią ślimakową (10).
(6 zastrzeżeń)
43225301