Przedmiotem zgłoszenia jest bęben przenośnika taśmowego z nakładkami addytywnymi do pomiaru poślizgu posiadający bęben osadzony na wale, który zamocowany jest w zespołach łożysk (3) oraz na powierzchni walcowej bębna znajdują się punktowo naniesione elementy antypoślizgowe. Charakteryzuje się on tym, że element antypoślizgowy składa się z obsady (4.1) zamocowanej do bębna, w której od zewnętrznej strony bębna znajdują się otwory z zamocowanymi kolcami (4.2) tudzież w centralnej części elementu antypoślizgowego znajduje się otwór z zamocowanym czujnikiem pomiaru poślizgu (4.3), połączony za pomocą przewodu (5) z nadajnikiem bezprzewodowym.
(1 zastrzeżenie)
45153601