Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej, które charakteryzuje się tym, że do sztywnej ramy (1) zamocowana jest jednym końcem na stałe elastyczna belka wspornikowa (2) za pomocą płyty (6), która połączona jest ze sztywną ramą (1) za pomocą śrub mocujących. Na obu powierzchniach elastycznej belki wspornikowej (2) od strony sztywnej ramy (1) przyklejone są przetworniki piezoelektryczne (3) z elektrodami (4). Natomiast na drugim końcu elastycznej belki wspornikowej (2) zamocowany jest obciążnik (5). Na elastycznej belce wspornikowej (2) pomiędzy przetwornikami piezoelektrycznymi (3), a obciążnikiem (5) zamocowany jest przesuwnie za pomocą śrub (8) suwak (9). W sztywnej ramie (1) i w płycie (6) znajdują się równomiernie rozmieszczone jednakowe, nagwintowane otwory (10), przy czym w co najmniej dwóch otworach (10) zamocowane są uchwyty (11). Do górnej powierzchni obciążnika (5) zamocowany jest uchwyt górny (12a), a do dolnej powierzchni obciążnika (5) zamocowany jest uchwyt dolny (12b). Natomiast do górnej powierzchni suwaka (9) zamocowany jest uchwyt górny (13a), a do dolnej powierzchni suwaka (9) zamocowany jest uchwyt dolny (13b).
(3 zastrzeżenia)
44683201