Przedmiotem wynalazku jest obroża ze wskaźnikiem laserowym dla zwierząt wodnych, do której to obroży (1) zamocowany jest wskaźnik laserowy (2). Charakteryzuje się ona tym, że do obroży (1) zamocowane jest za pomocą napędów pozycjonujących (3.1, 3.2) wskaźnik laserowy (2). Do obroży zamocowany jest koniec liny-kabla (4), który nawinięty jest i zamocowany drugim końcem do kołowrotka znajdującego się na pływaku oraz na pływaku znajduje się mikrokomputer z modułem łączności bezprzewodowej. Napęd pozycjonujący (3.1, 3.2) oraz wskaźnik laserowy (2) połączone są elektrycznie z mikrokomputerem, tudzież połączenie elektryczne realizowane jest za pomocą liny-kabla (4), tudzież na pływaku znajduje się akumulator.
(15 zastrzeżeń)
43899301