Celem zgłoszenia jest uzyskanie zatrzasku elementów stałych z materiałem pokryciowym, umożliwiającego skrócenie czasu montażu, przekładającego się w konsekwencji na zmniejszenie kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności połączenia. Zatrzask elementów stałych z materiałem pokryciowym charakteryzuje się tym, że składa się z materiału pokryciowego (1) nałożonego na wypełniacz (2), posiadający kształt płyty, pod którym znajduje się płyta (3) z otworem (3a) o poprzecznym polu przekroju A. Pomiędzy płytą (3) z otworem (3a), a wypełniaczem (2) znajduje się łącznik (4) w postaci płyty o poprzecznym polu przekroju B większym od poprzecznego pola przekroju A otworu (3a) płyty (3). Łącznik (4) posiada nacięcia promieniowe (4a) rozmieszczone symetrycznie na obwodzie płyty oraz w środkowej części przelotowy otwór (4b). Pod łącznikiem (4) znajduje się osłona dolna (5) w kształcie płyty z progiem (5a) znajdującym się od strony łącznika (4) na całym obwodzie. W centralnej części (5) osłony dolnej znajduje się okrągły wypust (5b) o mniejszym poprzecznym polu przekroju C niż poprzeczne pole przekroju A otworu (3a) płyty (3). Zewnętrzne krawędzie materiału pokryciowego (1) są zawinięte wokół płyty (3) od zewnątrz do wnętrza otworu (3a) i dociśnięte przez łącznik (4) oraz osłonę dolną (5) do dolnej powierzchni płyty (3). Otwór (3a) w płycie (3) posiada średnicę D, zaś łącznik (4) ma kształt walca o średnicy d zewnętrznej większej od średnicy D otworu (3a) płyty (3), natomiast okrągły wypust (5b) osłony dolnej (5) ma średnicę D1 mniejszą od średnicy D otworu (3a) płyty (3). Na łączniku (4) znajdują się nacięcia (4a) w kształcie trapezu w ilości trzech do dwudziestu czterech, korzystnie czterech. Wypełniacz (2) jest wykonany z materiału o module Younga E w zakresie od 0,0001 do 2 GPa, zaś łącznik (4) jest wykonany z materiału o module Younga E w zakresie od 1,5 do 220 GPa.
(4 zastrzeżenia)
43209501