Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest magazyn ciepła z zamkniętym obiegiem wodnym zawierający izolowany termicznie dwukomorowy zbiornik wody (1) w postaci poziomo ustawionego walca albo graniastosłupa prostego, w którym znajduje się zamocowana na prowadnicach pionowo ułożona, sztywna, uszczelniona względem ścian bocznych i przemieszczalna w poziomie termoizolacyjna ruchoma przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na komorę pierwszą (A) schłodzonej wody i komorę drugą (B) ciepłej wody. Poza zbiornikiem wody (1) komora pierwsza (A) schłodzonej wody połączona jest z komorą drugą (B) ciepłej wody poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do komory drugiej (B) ciepłej wody podłączona jest pompa odprowadzająca (5). W komorze pierwszej (A) schłodzonej wody i w komorze drugiej (B) ciepłej wody zainstalowane są ograniczniki położenia (6.1, 6.2) ruchomej przegrody (2). Pompa obiegowa (3), pompa odprowadzająca (5) i ograniczniki położenia (6.1, 6.2) ruchomej przegrody (2) połączone są ze sterownikiem (7). Charakteryzuje się on tym, że w komorze drugiej (B) ciepłej wody znajduje się stała przegroda (8) z deflektorem (9). Pompa odprowadzająca (5) połączona jest poprzez wymiennik ciepła (10) z komorą pierwszą (A) schłodzonej wody. Wymiennik ciepła (10) połączony jest z pompą czynnika odbierającego ciepło (11), połączoną ze sterownikiem (7).
(1 zastrzeżenie)
45444801