Przedmiotem zgłoszenia jest sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów, mający zastosowanie w układach elektronicznych sterowania nagrzewaniem ambulansu. Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów, uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody najmniejszych kwadratów, w którym to dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą co najmniej jednego czujnika temperatury zamontowanego w punkcie krzyżowania się osi wylotów nagrzewnicy lub w środku noszy, charakteryzuje się tym, że na podstawie ciągu odczytów temperatury {Ttj}0≤j≤n w momentach t0≤t1≤…tn<treq wyznacza się wartość estymatora λ określającego efektywność ogrzewania za pomocą wzoru A, gdzie: Tmax — maksymalna temperatura ogrzania; T0 — poziom referencyjny, równy temperaturze początkowej pomiaru; Ttj — wartość temperatury w momencie tj, 0≤j≤n; Treq — minimalny wymagany poziom temperatury po czasie treq; treq - wymagany czas ogrzewania ambulansu, dla którego temperatura przedziału sanitarnego powinna być nie mniejsza niż Treq, następnie wyznacza się minimalną wymaganą efektywność (ogrzewania) przyrostu temperatury przedziału sanitarnego za pomocą wzoru B jeżeli na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n oraz tn<treq spełniona jest nierówność odwzorowana wzorem C to należy zwiększyć moc urządzenia grzewczego, aby w momencie treq temperatura przedziału sanitarnego przekroczyła wymaganą wartość Treq; jeżeli natomiast na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n oraz tn<treq spełniona jest nierówność odwzorowana wzorem D to należy przyjąć, iż minimalna wymagana wielkość temperatury Treq przedziału sanitarnego w czasie treq zostanie osiągnięta.
(5 zastrzeżeń)
44934921
44934922
44934923
44934924