Przekładnia zębata posiadająca wał (1) wejściowy i wał (4) wyjściowy wraz z elementami przekazującymi napęd, charakteryzuje się tym, że wał (1) wejściowy i wał (4) wyjściowy ułożyskowane są w jarzmie (5), natomiast między jarzmem a korpusem (6) znajdują się wibroizolatory (7), korzystnie w miejscach łożyskowania wału (1) wejściowego i wału (4) wyjściowego. Wibroizolatory (7) są częścią jarzma lub są elementami montowanymi rozłącznie.
(3 zastrzeżenia)
41198201