Uchwyt ustalająco - mocujący, zwłaszcza połączenie zakładkowe cienkich blach, posiadający elementy mocujące i sworznie mocujące, składa się z korpusu (1) górnego w kształcie stopniowanych prostopadłościanów, który w części dolnej (2) posiada rowek (3) ustalający przelotowy, przy czym rowek (3) ustalający jest przelotowy w odniesieniu do powierzchni części dolnej (2) korpusu (1) górnego oraz jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni części dolnej (2) korpusu (1) dolnego, a na powierzchni bocznej części (2) dolnej korpusu (1) górnego znajdują się elementy mocujące (4a i 4b) oraz w części górnej (5) korpusu (1) górnego umieszczony jest centralnie otwór (6) przelotowy, w którym umieszczony jest sworzeń (7a) mocujący górny oraz z korpusu (8) dolnego w kształcie prostopadłościanów, który w części górnej (9) posiada rowek (10) ustający nieprzelotowy o powierzchniach ustalających płaskich, a na powierzchni bocznej górnej (9) części korpusu (8) dolnego znajdują się elementy mocujące (11a i 11b), zaś w części dolnej (12) posiada umieszczony centralnie otwór (13) przelotowy równolegle umieszczony do rowka ustalającego (10), w którym umieszczony jest sworzeń (7b) mocujący dolny.
(1 zastrzeżenie)
42371601