Urządzenie do pomiaru miąższości, zwłaszcza drewna okrągłego posiadające klupę wyposażoną w ramię stałe (1) oraz ramię przesuwne (2) ze znajdującymi się na jej wewnętrznej powierzchni zębami, a także posiadającą listwę z podziałką (4) i elektroniczny układ pomiaru średnicy połączony poprzez sterownik z rejestratorem danych, składa się ze sterownika połączonego z dalmierzem laserowym znajdującym się na rękojeści (9) klupy, zaś znacznik referencyjny (10) zamocowany jest do listwy (11) umieszczonej na końcu kłody (12). Sposób pomiaru miąższości kłody, w którym mierzy się długość (L) kłody (12) oraz jej średnicę bez kory w połowie jej długości (L), polega na tym, że za pomocą dalmierza laserowego (11) i z wykorzystaniem sterownika, znajdującego się w rękojeści (9) klupy, umiejscowionej na pierwszym końcu kłody (12), mierzy się odległość pomiędzy rękojeścią (9), a znacznikiem referencyjnym (10) znajdującym się na drugim końcu kłody (12), którą to odległość rejestruje się w sterowniku a następnie przemieszcza się klupę wzdłuż kłody (12) prowadząc ciągły pomiar odległości do znacznika referencyjnego (10), do momentu osiągnięcia połowy jej długości o czym informuje sterownik (10) za pomocą emitera sygnału, a następnie w połowie długości (L) kłody (12) usuwa się korę i za pomocą elektronicznego układu pomiaru średnicy dokonuje się pomiaru średnicy kłody (12) po czym sterownik z układem transmisji danych przelicza długość L kłody (12) i średnicę w połowie jej długości na miąższość, a następnie przesyła informację do rejestratora danych.
(2 zastrzeżenia)
43958601