Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do rozpalania paliwa stałego w piecu posiadające podawania paliwa stałego do komory spalania, zwłaszcza w piecu albo kotle, posiadające ramę i płytę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyty (1.1, 1.2) zamocowanej uchylnie bokiem (1.1.1, 1.2.1) do bocznej ściany ramy (2). Do boku (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1.2) zamocowany jest mechanizm regulacji kąta jej uchylenia. W płycie (1.1, 1.2) zamontowana jest uchylnie lamela (3.1, 3.2). Boczna ściana ramy (2) od strony zamocowanego boku (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1.2) jest zabudowana, a w zabudowie nad zamocowanym bokiem (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1,2) znajduje się otwór dostarczania paliwa.
(2 zastrzeżenia)
44615501