Przedmiotem zgłoszenia jest bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący, przy czym aplikator elektrostymulujący zawiera moduł wykonawczy zawierający układ zasilania modułu, układ komunikacji i sterowania oraz układ wykonawczy, dalej system zawiera aplikację sterującą pracą aplikatora elektrostymulującego, gdzie układ zasilania aplikatora elektrostymulującego zawiera akumulator litowo-polimerowy połączony z układem bezprzewodowego ładowania akumulatora, który jest połączony z przetwornicą podnoszącą napięcie +95 V i połączoną z mikrokontrolerem, układ komunikacji i sterowania zawiera mikrokontroler sterujący, który komunikuje się poprzez interfejs BLE z oprogramowaniem na komputerze PC albo urządzeniu mobilnym, charakteryzujący się tym, że układ wykonawczy zawiera zestaw sterowanych źródeł prądowych, generujących prąd stymulacji o regulowanym natężeniu, z których prąd elektryczny jest kierowany do układu sterowania matrycą kluczy elektronicznych, czyli elektronicznych układów przełączających, z którą połączony jest układ kontroli rezystancji skóry sprzężony z mikrokontrolerem, przy czym prąd stymulacji, generowany przez układ wykonawczy, ma postać impulsów o amplitudzie od -6 mA do 6 mA oraz częstotliwości powtarzania od 1 Hz do 200 Hz, i na wyjściu układ sterowania kluczy elektronicznych jest połączony z układem elektrod aplikacyjnych (10). Zgłoszenie obejmuje również sposób określania punktu akupunkturowego.
(7 zastrzeżeń)
43313401