Przedmiotem zgłoszenia jest nasadka ruchoma posiadająca tuleje, która charakteryzuje się tym, że składa się z pierwszej tulei (1) z gniazdem w kształcie trzpienia klucza, środkowej tulei (2) oraz drugiej tulei (3) z gniazdem w kształcie odkręcanego elementu. Pierwsza tuleja (1) na czołowej powierzchni (A) posiada co najmniej trzy wypusty (1a) i na powierzchni walcowej (B) posiada obwodowy rowek (1b). Środkowa tuleja (2) posiada w częściach końcowych na powierzchni zewnętrznej walcowej (C) rowki (2a i 2b), które po obu ich stronach są symetrycznie przelotowe. Druga tuleja (3) na czołowej powierzchni (D) posiada wpusty (3a) w liczbie odpowiadającej liczbie wypustów (1a) pierwszej tulei (1) i na zewnętrznej powierzchni walcowej (E) posiada obwodowy rowek (3b). Wypusty (1a) pierwszej tulei (1) znajdują się pomiędzy wypustami (3a) drugiej tulei (3). W pierwszym rowku (2a) tulei środkowej (2) zamocowana jest pierwsza zawleczka (4a), która styka się w części przelotowej pierwszego rowka (2a) z rowkiem (1b) pierwszej tulei (1). W drugim rowku (2b) tulei środkowej (2) zamocowana jest druga zawleczka (4b), która styka się w części przelotowej drugiego rowka (2b) z rowkiem (3b) drugiej tulei (3).
(1 zastrzeżenie)
42000501