Przedmiotem wynalazku jest opaska nadmuchowa, posiadająca korpus opasującym czoło użytkownika. W korpusie znajduje się kanał  z wlotem (1b). W ścianie kanału znajdują się przelotowe otwory. W ścianie korpusu znajduje się prowadnica (1f, 1g), w której znajduje się przesłona (2, 3) z przelotowymi otworami (2a, 3a).
(6 zastrzeżeń)
43447101