Urządzenie do aktywnego sterowania opływem pojazdów ciężarowych, które mocowane jest w zabudowie (1.1) pojazdu ciężarowego (1), charakteryzuje się tym, że w otworach znajdujących się na lewej i prawej ścianie zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1) zamocowane są od zewnętrznej strony osłony zewnętrzne (6). Od wewnętrznej strony otworów zamocowane są osłony wewnętrzne, do których na lewej ścianie zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1) zamocowane są za pomocą zawiasów kierownice powietrza pierwsze (8). Kierownice powietrza pierwsze (8) połączone są w górnej części za pomocą sworzni z dźwignią pierwszą, która połączona jest z siłownikiem pierwszym zamocowanym do powierzchni wewnętrznej lewej ściany zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1). Na prawej ścianie zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1) zamocowane są do osłon wewnętrznych za pomocą zawiasów kierownice powietrza drugie, które połączone są w górnej części za pomocą sworzni z dźwignią drugą. Dźwignia druga połączona jest z siłownikiem drugim zamocowanym do powierzchni wewnętrznej prawej ściany zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1). Siłownik pierwszy i siłownik drugi połączone są ze sterownikiem, który połączony jest ze źródłem zasilania i czujnikiem prędkości i kierunku wiatru.
(1 zastrzeżenia)
44294701