Przedmiotem wynalazku jest stojak reklamowy, który składa się z masztu (1), który w dolnej części posiada pierścień z otworami (32). Do masztu (1) przymocowany jest za pomocą obejm wspornika, które są skręcone śrubami wspornika, wspornik silnika. Do wspornika silnika przymocowany jest silnik elektryczny z wałkiem silnika osadzonym na nim kołem zębatym silnika. Koło zębate silnika połączone jest z kołem zębatym dolnej ramki zamocowanym za pomocą śrub koła zębatego dolnej ramki do oprawy dolnej ramki, która jest zamocowana poprzez łożysko kulkowe dolne dolnej ramki na maszcie (1). W oprawie dolnej ramki poprzez cztery ramiona wspornika dolnego dolnej ramki (23) osadzona jest rama dolnej ramki (24) w kształcie sześcianu, na którego przeciwległej do ramion wspornika dolnego dolnej ramki (23) płaszczyźnie przymocowane są ramiona wspornika górnego dolnej ramki (25), do których przymocowana jest oprawa górna dolnej ramki osadzona na maszcie (1) poprzez łożysko kulkowe górne dolnej ramki.
(1 zastrzeżenie)
43692701