Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kształtowania kołnierza wału posiadające podstawę (1) oraz matrycę górną (2) w kształcie pierścienia, w której od góry znajduje się stempel (3) ułożone w jednej osi urządzenia. Charakteryzuje się ono tym, że pomiędzy podstawą (1) a matrycą górną (2) znajduje się przestrzeń, w której na obwodzie znajdują się co najmniej dwie rolki (4a, 4b, 4c), z których każda osadzona jest na wale (5a, 5c), o osi obrotu równoległej do osi urządzenia. Dolny koniec każdego wału (5a, 5c) osadzony jest obrotowo w napędzanym jarzmie (8) obracającym się dokoła osi urządzenia. Sposób kształtowania kołnierza wału poprzez ściskanie wsadu w postaci walca (10a) w podstawie (1) i matrycy górnej (2), w którym wsad w postaci walca (10a) wprowadza się do otworu znajdującego się w matrycy górnej (2) opierając go o podstawę (1) dociskając stemplem (3) polega na tym, że pomiędzy podstawą (1) i matrycą górną (2) pozostawia się przestrzeń po czym naciska się stemplem (3) na wsad w postaci walca (10a) i wprowadza się rolki (4a, 4b, 4c) znajdujące się w przestrzeni w ruch obiegowy wokół osi urządzenia i ruch obrotowy wokół osi wału w jednym kierunku.
(11 zastrzeżeń)
43015701