Komora do kontroli przetaczania płynów, zwłaszcza infuzyjnych, o współczynniku załamania od 1,33 do 1,77, ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do wycinka pierścienia. W górnej części obudowy (3) znajduje się otwór (7), w którym umieszczony jest przewód (2) zasilający, zaś w dolnej części obudowy (3) znajduje się otwór (6), w którym umieszczony jest przewód (2a) odprowadzający płyn infuzyjny, natomiast w górnej części obudowy (3) przymocowane jest źródło (5) światła białego, zaś poniżej źródła (5) światła białego znajduje się zwierciadło (4) kwarcowe, zamocowane na zewnętrznej ściance obudowy (3) w kształcie wycinka pierścienia.
(1 zastrzeżenie)
41328601