Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy obracany i z rozsuwanymi tablicami, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny. Charakteryzuje się on tym, że na wale pierwszego silnika elektrycznego, o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Oś każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ułożona jest prostopadle do osi pierwszego silnika elektrycznego. W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż osi ramienia, za pomocą tulei tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Do każdego z ramion (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowany jest osobny siłownik, którego ruchomy koniec połączony jest z tuleją, na której osadzona jest obrotowo wokół osi równoległej do osi pierwszego silnika elektrycznego tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) tudzież w dolnej części każdej z tablic reklamowych (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zamocowany jest obciążnik. Słup (1) zamocowany jest obrotowo w dolnej części w podstawie (6) oraz słup (1) połączony jest za pomocą przekładni (7), korzystnie zębatej z wałem drugiego silnika elektrycznego (8) zamocowanego do podstawy (6).
(7 zastrzeżeń)
44652501