Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie hybrydowe wieloetapowe pierwszego elementu (1) z tworzywa polimerowego oraz drugiego elementu (2) metalowego albo kompozytowego z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) z otworami (3.1). Charakteryzuje się ono tym, że pierwszy element (1) posiada na swojej roboczej powierzchni okrągłe wypusty (1.1). Na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajdują się co najmniej jeden pierwszy otwór (3.1) o wymiarach odpowiadających pierwszemu wypustowi (1.1) oraz co najmniej jeden drugi otwór (3.2), który posiada zarys składający się z dwóch półokręgów połączonych ze sobą za pomocą linii równoległych, stycznych do półokręgów. Tudzież promienie półokręgów w otworze (3.2) odpowiadają promieniowi znajdującego się w nim wypustu (1.1).
(1 zastrzeżenie)
43944201