Urządzenie do kształtowania stopnia wału posiadające matrycę dolną (1) w kształcie pierścienia, w której od dołu znajduje się wyrzutnik oraz matrycę górną (3) w kształcie pierścienia, w której od góry znajduje się stempel (4) ułożone w jednej osi urządzenia charakteryzuje się tym, że pomiędzy matrycą dolną (1) a matrycą górną (3) znajduje się przestrzeń, w której na obwodzie znajdują się co najmniej dwie rolki (5a, 5b, 5c), z których każda osadzona jest na wale (6a, 6c), o osi obrotu równoległej do osi urządzenia oraz dolny koniec wału (6a, 6c) osadzony jest obrotowo w napędzanym jarzmie (9). Sposób kształtowania stopnia wału poprzez ściskanie wsadu w postaci walca (11a) w matrycy dolnej (1) i matrycy górnej (3), w którym wsad w postaci walca (11a) wprowadza się do otworu znajdującego się w matrycy dolnej (1) opierając go o wyrzutnik i wprowadza się do otworu znajdującego się w matrycy górnej (3) dociskając stemplem (4) polega na tym, że pomiędzy matrycą dolną (1) i matrycą górną (3) pozostawia się przestrzeń po czym naciska się stemplem (4) na wsad w postaci walca (11a) i wprowadza się rolki (5a, 5b, 5c) znajdujące się w przestrzeni w ruch obiegowy wokół osi urządzenia i ruch obrotowy wokół osi wału w jednym kierunku.
(14 zastrzeżeń)
43015801