Przedmiotem zgłoszenia jest stół obrotowy do wielopozycyjnego wiercenia, zwłaszcza materiałów kompozytowych, w którym do blatu stołu (1) zamocowany jest uchwyt montażowy (2). Charakteryzuje się on tym, że uchwyt montażowy (2) zamocowany jest poprzez wał napędowy w zespole łożyskowym (3) osadzonym na blacie stołu (1). Wał napędowy sprzężony jest z wałem silnika krokowego (4) osadzonego na blacie stołu (1), tudzież blat stołu (1) zamocowany jest do pierwszych wózków jezdnych (5) poruszających się po pierwszych prowadnicach liniowych (6) przytwierdzonych do drugiego blatu (7) stołu. Blat stołu (1) połączony jest z drugim blatem (7) stołu za pomocą mechanizmu przesuwu liniowego. Drugi blat stołu (7) zamocowany jest do drugich wózków jezdnych (8) poruszających się po drugich prowadnicach liniowych (9) przytwierdzonych do podstawy (10) stołu prostopadle do pierwszych prowadnic liniowych (6). Drugi blat stołu (7) połączony jest z podstawą (10) za pomocą mechanizmu przesuwu liniowego.
(4 zastrzeżenia)
45165401