Przedmiotem zgłoszenia jest stelaż wielobelkowy, składany, posiadający ramy, belki i przeguby. Charakteryzuje się on tym, że składa się z pierwszej belki (1) i drugiej belki (2) stopniowanych w środkowej części, w kierunku od środka ram zamkniętych (4a, 4b), przy czym pierwsza belka (1) i druga belka (2) posiadają jednakową długość, zaś każda pierwsza belka (1) w części środkowej (1a) połączona jest za pomocą pierwszego przegubu (3) z jednym z boków pierwszej ramy zamkniętej (4a). Drugi koniec (1b) pierwszej belki (1) połączony jest za pomocą drugiego przegubu od wewnętrznej strony z pierwszym końcem (2a) drugiej belki (2) od zewnętrznej strony, której część środkowa (2b) połączona jest za pomocą trzeciego przegubu (6) z bokiem drugiej ramy zamkniętej (4b). Pozostałe boki ram zamkniętych (4a, 4b) leżących równolegle jedna nad drugą, połączone są za pomocą trzeciej belki (7) oraz czwartej belki (8) stopniowanymi w środkowej części, w kierunku od środka ram zamkniętych (4a, 4b) o innej długości niż belki pierwsza belka (1) i druga belka (2), korzystnie dopasowanymi do długości tych boków ram zamkniętych (4a, 4b). Połączenie trzeciej belki (7) i czwartej belki (8) przebiega analogiczne jak dla pierwszej belki (1) i drugiej belki (2), połączonych drugim przegubem (5) oraz z połączonych z ramami zamkniętymi (4a, 4b) pierwszym przegubem (3) i trzecim przegubem (6).
(5 zastrzeżeń)
42394201