Urządzenia do mieszania odpadów polimerowych posiadające silnik z przekładnią ślimakową, rozdrabniacz tarczowy, grzałki charakteryzuje się tym, że składa się z zasobnika (1) w kształcie stożka posiadającego komorę (2) i (2a) zasypowe przedzielone przegrodą (3). Zasobnik (1) w dolnej części o mniejszej średnicy połączony jest z rozdrabniaczem (4) tarczowym, który połączony jest z komorą (5) mieszającą, zaś w komorze (5) mieszającej w części środkowej znajduje się wał (6) ślimakowy posiadający wewnątrz na całej długości grzałkę (7). Na wale (6) ślimakowym zamocowane są łopatki (8) mieszające w jednakowej odległości od siebie. Na zewnętrznej powierzchni komory (5) mieszającej zamocowane są grzałki (9) pierścieniowe, przy czym na jednym końcu wału (6) ślimakowego zamocowany jest silnik z przekładnią ślimakową (10), zaś do końcowej części komory (5) mieszającej przymocowany jest lej spustowy (11).
(1 zastrzeżenie)
43225201