Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy obracany, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale pierwszego silnika elektrycznego (2), o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona (3.1, 3.2); Oś każdego z ramion (3.1, 3.2) ułożona jest prostopadle do osi silnika elektrycznego (2). W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1 3.2) zamocowana jest obrotowo tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.4), o osi obrotu ułożonej równolegle do osi pierwszego silnika elektrycznego (2). W dolnej części każdej z tablic reklamowych (4.1, 4.2, 4.4) zamocowany jest obciążnik. Słup (1) zamocowany jest obrotowo w dolnej części w podstawie (6) oraz słup (1) połączony jest za pomocą przekładni (7), korzystnie zębatej z wałem drugiego silnika elektrycznego (8) zamocowanego do podstawy (6).
(5 zastrzeżeń)
44651701