Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie laboratoryjne do wytwarzania powłok metodą zimnego natrysku posiadające obudowę urządzenia (1), w której znajduje się kolumna (4) wyposażona w wózek z napędem liniowym (5), do którego zamocowana jest dysza zimnego natrysku (7), z podłączonym do niej przewodem doprowadzającym (8) sprężone powietrze z proszkiem oraz przewodem zasilającym grzałki energią elektryczną charakteryzujące się tym, że dysza zimnego natrysku (7) zamocowana jest do wózka z napędem liniowym (5) za pomocą napędu liniowo—obrotowego (6) o ruchu liniowym poprzecznym do osi kolumny oraz ruchu obrotowym wokół osi poprzecznej do osi kolumny (4), przy czym do korpusu dyszy (7) zamocowana jest kamera z wbudowanym oświetleniem (9), zaś wewnątrz obudowy umieszczony jest napęd krzyżowy (3) sterowany numerycznie o liniach przesuwu leżących w płaszczyźnie podstawy.
(1 zastrzeżenie)
45122801