Przedmiotem zgłoszenia jest sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, mający zastosowanie w układach elektronicznych sterowania nagrzewaniem ambulansu. Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, w którym to dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą co najmniej jednego czujnika temperatury zamontowanego w punkcie krzyżowania się osi wylotów nagrzewnicy lub w środku noszy, charakteryzuje się tym, że na podstawie ciągu odczytów temperatury {Ttj}0≤j≤n w momentach t0≤t1≤…tn (moment ostatniego pomiaru jest mniejszy niż wymagany czas ogrzewania tn<treq przedziału sanitarnego) wyznacza się wartość estymatora λ określającego efektywność ogrzewania za pomocą wzoru A, gdzie: Tmax — maksymalna temperatura ogrzania; T0 — poziom referencyjny, równy temperaturze początkowej pomiaru; Ttj — wartość temperatury w momencie tj, 0≤j≤n; Treq — minimalny wymagany poziom temperatury po czasie treq; treq — wymagany czas ogrzewania ambulansu, dla którego temperatura przedziału sanitarnego powinna być nie mniejsza niż Treq, następnie wyznacza się minimalną wymaganą efektywność (ogrzewania) przyrostu temperatury przedziału sanitarnego za pomocą wzoru B jeżeli na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n oraz tn<treq spełniona jest nierówność odwzorowana wzorem C, to należy zwiększyć moc urządzenia grzewczego, aby w momencie treq temperatura przedziału sanitarnego przekroczyła wymaganą wartość Treq; jeżeli natomiast na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n oraz tn<treq spełniona jest nierówność odwzorowana wzorem D, to należy przyjąć, iż minimalna wymagana wielkość temperatury Treq przedziału sanitarnego po czasie treq zostanie osiągnięta.
(5 zastrzeżeń)
44935121
44935122
44935123
44935124